**后勤服务大厅门前建设工程询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工程内容及要求** | **数量** | **综合报价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 场地平整 | 地下线路及水管纵横网复杂，人工开挖三类土平整夯实，向车行道排水坡度0.5%。 | 130㎡ |  |  |  |
| 2 | 垫层及混凝土敷设 | 碎石垫层5cm厚压实，浇灌c25混凝土10cm机械振压、放坡、找平与原有路面砖无缝对接。 | 19㎡ |  |  |  |
| 3 | 側石敷设 | 门前两侧敷设混凝土側石具体高度现场确定。 | 27米 |  |  |  |
| 4 | 面包砖敷设 | 铺透水砖面层，细沙填缝，透水混凝土有效空隙不低于15%。透水要求：选用环保型通体有色透水砖，规格200×100×60mm抗压强度等级为c40有效空隙不大于15%，渗透系数不下于0.01cm/s全通透同质，颜色美观自然（主要为暗红，深灰两色）耐候性高，防滑耐磨，不能有污染 、空鼓、掉角、断裂等缺陷。 | 130㎡ |  |  |  |
| 5 | 井面敷设 | 施工地段电缆井升降后按要求定制镀锌托盘井盖，内敷设透水砖，现场考察要求规格，定制。（其中一大化粪池回填） | 2大2小 |  |  |  |
| 6 | 路灯杆移位 |  | 1根 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 周边安全维护，警示标识，垃圾外运、税费等费用。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 工程报价里包含：包工包料。工程垃圾日产日清并清运出校园。安全自负。注意地下管网及各种线路。 |  |  |  |  |
| **合计金额（元）：** |

**投标单位（盖章）：** **投标代表（盖章）：**

2019年7月3日