**工程量清单报价表**

项目名称：润津花园小区11号楼西侧人行道工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合计 | 备注 |
| 1 | 场地平整 | 1、场地平整；多余土方外运；新建人行道标高与草坪持平；  2、根据场地实际情况平整场地。 | ㎡ | 38 |  |  |  |
| 2 | 夯实 | 1、施工范围基层夯实处理；  2、确保面包砖铺设后，不会出现下沉情况。 | ㎡ | 38 |  |  |  |
| 3 | 垫层 | 1、100mm厚碎石垫层；  2、人工铺设。 | ㎡ | 38 |  |  |  |
| 4 | 基层 | 1、100mm厚C25混凝土基层；  2、具体做法参照相关规范要求。 | m³ | 4 |  |  |  |
| 5 | 面层 | 1、彩色面包砖紧密铺设（中间红色、两边黄色）；  2、局部缝隙处做填沙处理；  3、具体做法参照相关规范要求。 | ㎡ | 38 |  |  |  |
| 6 | 路牙石拆除扥 | 1、拆除新建人行道两端路牙石；  2、北侧井圈高度调整，具体做法参照相关规范要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 措施费 | 1、措施费及其他费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 税金 | 1、税金按9%计取。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：